|  |
| --- |
| Конструктивтік/пайдалану массасы (бульдозер жүзісіз), 14 т кем емес, бірақ 14,3 көп емес; Конструктивтік/пайдалану массасы (бульдозер жүзімен), 14,8 т кем емес, бірақ 15,1 көп емес. Дөңгелек формуласы: 1х2х3; Қозғалтқыш: дизельді; цилиндрлер саны 6-дан кем емес; Қозғалтқыш қуаты 132 кВт / 180 а. к.; иінді білігінің номиналды қуаты кезіндегі айналу жиілігі, айн/мин 2100 айн/мин; Рама түрі топсалы-жалғанған; Беріліс қорабы: механикалық; Беріліс саны алға/артқа: 6-дан көп емес/ 2-ден кем емес; Алға қарай қозғалысы кезінде максималды жылдамдығы кемінде 39 км/сағ; Артқа қарай қозғалысы кезінде максималды жылдамдығы кемінде 15 км/сағ.; Дөңгелек өлшемі/саны: 14,00-24/6 немесе 14,00-20/6; Кабина: тұтастай металдан жасалған; салон жылытқышы; ұзындығы (бульдозер жүзісіз): 8 400 мм; ұзындығы (бульдозер жүзімен), мм 9300 мм; ені 2530 мм артық емес; Биіктігі (жыпылықтаған маяксыз) кемінде 3540 мм.; грейдер базасы (алдыңғы және артқы көпірлер осьтерінің арасындағы қашықтық), мм: кемінде 6220 мм; алдыңғы/артқы дөңгелектері жолтабаны, кемінде 2140 мм/ 2085мм. аспайды; бұрылу радиусы: 7400/7800 мм. Клиренсі 430 мм.; Алдыңғы дөңгелектер көлбеу бұрышы, град ±17; Алдыңғы дөңгелектер бұрылу бұрышы, град ±45; Алдыңғы мосттың тербеліс бұрышы, град: ±15; Артқы мосттың тербеліс бұрышы, град ±10; Топсалы-жалғанған рамасының бұрылу бұрышы (жиналуы) , град ±25; Бульдозер жүзінің ұзындығы: кемінде 3744 мм; қайырма биіктігі кемінде 632 мм; жузін тірек бетінен төмен түсіру: 450 мм.; тартымдық рамасына қатысты қайырманың екі жаққа да бүйірлік шығару: кемінде 800 мм; айналмалы шеңбер: толық бұралмалы; айналмалы шеңбердің тісті тәжі: ішкі диаметрімен тістерді ілу; Топырақтың орын ауыстыруы бойынша ауыр жұмыстарды орындау үшін бульдозер жүзі күшейтілген конструкцияға ие: бульдозер жүзінің ұзындығы: кемінде 2530 мм; бульдозер жүзінің биіктігі: 900 мм кем емес; бульдозер жүзін тірек бетінен төмен түсіру 100 мм. кем емес; жанармай багы: кемінде 350 л.; гидравликалық бак: кемінде 140 л; Электр жабдықтары: кемінде 140 л.: Кепілдік: 12 ай немесе 1 500 мотосағат бұрын болатынына байланысты; Жеткізу мерзімі: 15 күнтізбелік күн. |